run
-opt_level 2
-opt_mode speed
-ifmt MIXED
-ifn opb_timer_1_wrapper_xst.prj
-top opb_timer_1_wrapper
-p XC3S200FT256-4
-ofn ../implementation/opb_timer_1_wrapper/opb_timer_1_wrapper.ngc
-iobuf NO
-rtlview YES
-hierarchy_separator /
