
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 1.00.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER STDIN = RS232
 PARAMETER STDOUT = RS232
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER COMPILER = mb-gcc
 PARAMETER ARCHIVER = mb-ar
 PARAMETER XMDSTUB_PERIPHERAL = debug_module
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = mb_opb
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.b
 PARAMETER HW_INSTANCE = debug_module
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = dlmb_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ilmb_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.b
 PARAMETER HW_INSTANCE = RS232
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_8Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = Push_Buttons_3Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emc
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = SRAM_256Kx32
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = opb_bram_if_cntlr_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = intc
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.c
 PARAMETER HW_INSTANCE = opb_intc_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LED_cathodes
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LED_anodes
END


