run
-opt_level 2
-opt_mode speed
-ifmt MIXED
-ifn opb_bram_if_cntlr_1_bram_wrapper_xst.prj
-top opb_bram_if_cntlr_1_bram_wrapper
-p xc3s400ft256-4
-ofn ../implementation/opb_bram_if_cntlr_1_bram_wrapper/opb_bram_if_cntlr_1_bram_wrapper.ngc
-iobuf NO
-rtlview YES
-hierarchy_separator /
