run
-opt_level 2
-opt_mode speed
-ifmt MIXED
-ifn dlmb_wrapper_xst.prj
-top dlmb_wrapper
-p xc3s400ft256-4
-ofn ../implementation/dlmb_wrapper/dlmb_wrapper.ngc
-iobuf NO
-rtlview YES
-hierarchy_separator /
